Yongnuo YN360 II to nowa, udoskonalona odsłona poręcznej lampy LED przeznaczonej do tworzenia kreatywnego, barwnego oświetlania i light paintingu.

Światło dzienne - 5500 K
Panel świetlny lampy YN360 II tworzy 320 wysokowydajnych diod LED emitujących światło o temperaturze barwowej 5500 K. Lampa oferuje funkcjonalność zmiany natężenia emitowanego światła. Generowane światło jest miękkie i otulające, a o jego naturalnej, przyjemnej dla oka barwie świadczy współczynnik CRI przekraczający wartość 95.

Barwy RGB
YN360 II wyposażona została także w 40 diod SMD LED emitujących światło w kolorach palety RGB. Mocne i żywe kolory podstawowe – czerwony, zielony, niebieski można ze sobą mieszać w dowolnych proporcjach uzyskując ogromną różnorodność odcieni pośrednich.

Łatwe sterowanie
Lampę obsługuje się za pomocą 4 przycisków funkcyjnych oraz pokrętła. Wprowadzane zmiany odczytać można z wyraźnego wyświetlacza umieszczonego nad panelem z przyciskami. Wbudowany moduł Bluetooth umożliwia zdalną kontrolę przy pomocy aplikacji mobilnej dostępnej na smartfony. Aplikacja umożliwia jednoczesne sterowanie wieloma lampami, przypisanymi do ośmiu oferowanych grup.

Wbudowany akumulator
YN360 II wyposażona została w zapewniający długie działanie wbudowany akumulator o pojemności 5200 mAh, ale może być także zasilana poprzez zewnętrzny zasilacz sieciowy 12 V / 2 A. Dwa sposoby zasilania sprawiają, że lampa jest idealnym urządzeniem do pracy zarówno w studio, jak i w plenerze. Lekka i zwarta konstrukcja umożliwia pracę „z ręki”, a mocowanie statywowe żeńskie 1/4” montaż na statywie.

Bogaty zestaw
W zestawie znajduje się zasilacz sieciowy oraz wytrzymały pokrowiec z uchwytem na ramię.

Specyfikacja
- model: Yongnuo YN360 II - RGB, WB (3200 K - 5500 K)
- moc: 
  - 19 W
  - 8 W  
- strumień świetlny: 
  - 2560 lm
  - 494 lm  
- współczynnik CRI: 95+  
- temperatura barwowa światła:
  - 5500 K
  - RGB
- ilość diod LED:
  - 320 diod LED o temperaturze barwowej 5500 K
  - 40 diod RGB SMD LED
- kąt świecenia: 
  - 55°
  - 110°  
- sterowanie:
  - panel kontrolny na obudowie urządzenia
  - moduł Bluetooth do sterowania za pomocą aplikacji mobilnej na smartfonie
  - zasięg sterowania bezprzewodowego do 15 m  
- zasilanie:
  - akumulatorowe: wbudowany akumulator o pojemności 5200 mAh
  - sieciowe: zasilacz Yongnuo FJ-SW1202000E DC 12 V / 2 A  
- mocowanie: statywowe żeńskie 1/4"  
- wymiary: 56,7 x ⌀4,4 cm  
- waga: 680 g  

Zawartość zestawu
- lampa LED Yongnuo YN360 II - RGB, WB (5500 K)
- zasilacz sieciowy Yongnuo FJ-SW1202000E
- pokrowiec na lampę
